哈尔滨雪佳氟硅化学有限公司
环境应急演练预案方案
一、 演练目的
1. 检验公司应对甲醇泄漏及次生火灾事故应急预案的科学性、实用性和可操作性。
2. 提高各部门在突发环境事件中的快速反应、协同作战能力，特别是针对危险化学品泄漏引发的环境污染防控能力。
3. 增强全体员工的安全环保意识，熟练掌握应急器材的使用及自救互救技能，最大限度减少人员伤亡和环境污染。
二、 演练依据
1. 《中华人民共和国安全生产法》
2. 《危险化学品安全管理条例》
3. 《突发环境事件应急管理办法》
4. 公司内部安全管理制度及环境突发事件应急预案
三、 演练情景模拟
演练地点设定在车间储罐。模拟情景为：生产工人在日常巡查时，发现某甲醇储罐底部出口阀门法兰处发生泄漏。由于现场静电或不明火源引燃泄漏的甲醇蒸气，导致局部起火。
四、 演练组织机构及职责
1. 应急演练指挥部
· 总指挥：周伟（负责全面指挥，下达启动和终止预案指令）
· 副总指挥：王森（协助总指挥，负责现场具体协调）
2. 应急救援小组
· 抢险救援组：张玉会、赵殿富、林海. 
· 环境监测组：王升，王森。
· 医疗救护组：张晓艳、王永光、。
· 安全警戒与疏散组：徐博 张彦阳
· [bookmark: OLE_LINK4]后勤保障组：张术海、程运兴
六、 演练实施步骤
第一阶段：事故发现与紧急上报（预计耗时：3分钟）
1. 生产人员发现甲醇泄漏并起火，立即大声呼救，并迅速撤离至上风向安全位置。
2. 生产人员立即向车间主任及公司总负责人报告：“甲醇罐区发生泄漏起火，请求支援！”
3. 总指挥接到报告后，研判险情，立即下达指令：启动环境应急预案，各救援小组迅速集结赶赴现场。
第二阶段：紧急疏散与警戒隔离（预计耗时：5分钟）
1. 安全警戒组到达现场，立即划定危险区域（根据甲醇扩散情况，通常隔离至少800米），拉起警戒带，严禁无关人员和车辆进入。
2. 疏散组组织周边人员逆风向紧急撤离至紧急集合点，并清点人数。 
第三阶段：泄漏控制与火灾扑救（预计耗时：15分钟）
1. 抢险组利用消防泡沫枪对起火点进行覆盖灭火（演练时用消防水代替）。
2. 在火势得到控制后，抢险组在水枪的掩护下，进入现场关闭储罐阀门，切断泄漏源。
3. 对地面残留的甲醇液体，使用活性炭吸附（演练时用沙子代替）。
第四阶段：演练结束与恢复
1. 抢险组报告：泄漏源已切断，现场隐患已消除。
2. 总指挥听取各组汇报后，宣布演练结束，解除警戒，恢复生产秩序。
七、 演练总结与评估
1. 演练结束后，所有参演人员在指定地点集合。
2. 总指挥演练过程进行总结，指出存在的问题（如响应速度、器材使用熟练度等）。

